附件1：中山市技师学院2025年两校区LED照明灯具供货资格采购项目需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 名称 | 规格 | 型号 | 参数要求 | 单位 | 最高限价 | 数量 | 小计（元） |
| T5  系  列 | T5LED一体灯管 | 1.2米 | 14W | 额定功率：14W 额定电压/频率：220V-50HZ 通光量：1200Lm 色温：5700K 功率因数：0.5 工作电流：0.115A 寿命：15000小时 尺寸：1170\*22\*32.6mm | 套 | 29.5 | 350 | 10325 |
| T5LED分体灯管 | 1.2米 | 16W | 额定功率：16W 色温：6500K 尺寸：1149\*16mm 灯头：G5灯头 材质：玻璃管 | 支 | 24.9 | 400 | 9960 |
| 支架 | LED光管支架 | 1.2米 |  | 额定电压：220V-/50Hz 适配光源：LED T8 灯管 连接方式：双端接入 | 支 | 14.83 | 200 | 2966 |
| T8  系  列 | T8LED灯管 | 1.2米 | 19W | 额定功率：19W 额定电压/频率：220V-/50HZ 光通量：1900Lm 色温：6500K 寿命：15000小时 | 支 | 23.6 | 900 | 21240 |
| T8LED灯管 | 1.2米 | 30W | 额定功率：30W 额定电压/频率：220V-50HZ 通光量：2700Lm 色温：6500K 功率因数：0.5 工作电流：270mA 寿命：15000小时 | 支 | 24.53 | 100 | 2453 |
| T8LED超亮灯管 | 1.2米 | 32W | 额定功率：32W 额定电压/频率：220V-50HZ 光通量：3400Lm 色温：6500K 功率因数：0.55 工作电流：0.24A 寿命：15000小时 | 支 | 29.37 | 100 | 2937 |
| T8LED超亮灯管 | 1.2米 | 50W | 额定功率：50W 额定电压/频率：220V-50HZ 光通量：5000Lm 色温：6500K 功率因数：0.55 工作电流：0.37A 寿命：15000小时 | 支 | 36.93 | 50 | 1846.5 |
| 玉米系灯 | LED玉米灯 | 9W |  | 额定功率：9W 灯头类型：E27螺口 光色：正白光/暖黄光/暖白光 尺寸:直径34\*109mm ▲材质：PBT灯体+PC面罩 | 个 | 13.57 | 50 | 678.5 |
| LED玉米灯 | 12W |  | 额定功率:12W 螺 口：E27大螺口 产品尺寸：28\*83mm 色温：6500K 显指:Ra≥98 额定电压:220V~/50Hz | 个 | 15.67 | 100 | 1567 |
| LED玉米灯 | 16W |  | 额定功率:16W 螺 口：E27大螺口 产品尺寸：28\*95mm 色温：6500K 显指:Ra≥98 额定电压:220V~/50Hz | 个 | 23 | 280 | 6440 |
| 灯泡系列 | LED灯泡 | 3W |  | 光 色：白光 光通量：220lm/250lm 螺 口：E27大螺口 尺寸寸：4.5\*8.lcm | 个 | 9.4 | 10 | 94 |
| LED灯泡 | 5W |  | 光 色：黄光/白光 光通量：400lm/450m 螺 口：E27大螺口 尺寸：4.5\*8.lcm | 个 | 12.07 | 20 | 241.4 |
| LED灯泡 | 7W |  | 光色：黄光/白光 光通量：600Im/650m 螺口：E27大螺口 R寸：5.5\*10cm | 个 | 13.5 | 300 | 4050 |
| LED灯泡 | 9W |  | 光 色：黄光/白光 光通量：7501m/800m 螺 口：E27大螺口 尺寸：6\*10.9cm | 个 | 19.2 | 300 | 5760 |
| LED灯泡 | 12W |  | 额定功率:12W 光 色：黄光/日光 光通量：1050lm/ll50m 螺 口：E27大螺口 尺寸：7\*12.8cm | 个 | 23.1 | 80 | 1848 |
| 吸顶灯系列 | LED吸顶灯 | 25W |  | 额定功率：25W 电压：220V 色 温：6500K 产品尺寸：360\*9.5mm ▲材质：亚力克面罩+五金底盘 控制：墙面开关 | 套 | 76.67 | 50 | 3833.5 |
| LED吸顶灯 | 36W |  | 额定功率：36W 电压：220V 色 温：6500K 产品尺寸：480\*65mm ▲材质：亚力克面罩+五金底盘 控制：墙面开关 | 套 | 100.33 | 40 | 4013.2 |
| 投光灯系列 | LED投光灯 | 30w |  | 额定功率:30W 发光角度:115° 色温:6500K/白光 IP:66 ▲材质:压铸铝+钢化玻璃 | 支 | 149.67 | 10 | 1496.7 |
| LED太阳能投光灯 | 60W |  | 额定功率:60W 功率因数：0.95 额定电压：220v-50Hz 额定电流：0.23A 发光角度:115° 色温:6500K/白光 IP: 66 ▲材质:压铸铝+钢化玻璃 | 支 | 341.33 | 10 | 3413.3 |
| 灯罩系列 | 荷花灯罩 | 白色 |  | 直径135MM | 个 | 80.33 | 40 | 3213.2 |
| 柱灯罩 | 白色 |  | 400MM | 个 | 94 | 20 | 1880 |
| 筒  灯  系  列 | LED筒灯 | 白色 | 7W | 3.5寸 | 个 | 21 | 30 | 630 |
| LED筒灯 | 白色 | 12W | 4寸 | 个 | 28.36 | 20 | 567.2 |
| 平  板  灯  系  列 | LED平板灯 | 白色 | 55W | 600\*600 | 个 | 116.5 | 20 | 2330 |
| LED平板灯 | 白色 | 24W | 300\*300 | 个 | 65.5 | 50 | 3275 |
| 工  矿  灯  系  列 | 工矿灯 |  | 70W | 350MM | 个 | 139 | 10 | 1390 |
| 工矿灯 |  | 100W | 400MM | 个 | 154 | 10 | 1540 |
|  | 合计 | | | | 99988.50 | | | |

注：1.如确因生产厂家或市场因素无法提供中标品牌型号，经采购人同意后，成交供应 商可更换其他品牌型号，但所更换品牌型号质量不得低于中标品牌型号，且价格不得高于中标品牌型号。

2.如采购人所需物品超出上述采购清单，则采购价格参考当时市场价格，由采购人制定的审核流程进行审核后供货。