**设备配置报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号规格、主要参数 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 教学用挖掘机 | 柳工9075E | **一、整机参数**1、斗容范围：0.32m3；2、整机重量：7500Kg；3、功率：46.3kW/2200rpm；4、牵引力：64 KN5.爬坡能力：35度6.接地比压：33.3kpa**二、发动机参数**1.发动机型号：洋马4TNV98-ZCSLY2.排放标准：国三3.工作型式：直喷4.最大扭矩：245N.m 1650r/min5.气缸数量：直列4缸6.缸径x行程：98mm x110mm7.气缸排量：3.313L**三、液压系统**1.系统最大流量：167.2L/min2.主系统压力（非增压）：29.4Mpa3.回转回路工作压力：23.5 Mpa4.行走回路工作压力：29.4 Mpa5.先到设定压力：3.9 Mpa6.整机回转速度:11 r/min**四、容积参数**1.柴油机机油：11.6L2.柴油箱：140L3.液压油（油箱/系统）：80/110 L**五、工作范围**1.动臂长度（标准）：3710mm2.斗杆长度（标准）：1650mm3.最大挖掘半径:6270mm4.最大地面挖掘半径：6125mm5.最大挖掘深度：4030mm6.最大挖平深度（2.5m水平）：3645mm7.最大垂直挖掘深度：3240mm8.最大挖掘高度:7115mm9.最大卸载高度：5080mm10.最小转弯半径：1785mm11.推土铲高度：425mm12.推土铲推深：440mm**六、功能配置**1.自动怠速2.空滤双级滤芯3.耐高温漆层消音器4.液压锁定杆5.回转防反转功能6.安全带7.织物面料普通座椅8.推土铲9.底封板10.三筋履带板11.履带450**七、售后服务**1、整车质保1年2、发动机质保2年3、厂家提供的其他售后 | 台 | 1 |  |