**设备配置报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 型号规格、主要参数 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 教学用挖掘机 | 柳工  9075E | **一、整机参数**  1、斗容范围：0.32m3；  2、整机重量：7500Kg；  3、功率：46.3kW/2200rpm；  4、牵引力：64 KN  5.爬坡能力：35度  6.接地比压：33.3kpa  **二、发动机参数**  1.发动机型号：洋马4TNV98-ZCSLY  2.排放标准：国三  3.工作型式：直喷  4.最大扭矩：245N.m 1650r/min  5.气缸数量：直列4缸  6.缸径x行程：98mm x110mm  7.气缸排量：3.313L  **三、液压系统**  1.系统最大流量：167.2L/min  2.主系统压力（非增压）：29.4Mpa  3.回转回路工作压力：23.5 Mpa  4.行走回路工作压力：29.4 Mpa  5.先到设定压力：3.9 Mpa  6.整机回转速度:11 r/min  **四、容积参数**  1.柴油机机油：11.6L  2.柴油箱：140L  3.液压油（油箱/系统）：80/110 L  **五、工作范围**  1.动臂长度（标准）：3710mm  2.斗杆长度（标准）：1650mm  3.最大挖掘半径:6270mm  4.最大地面挖掘半径：6125mm  5.最大挖掘深度：4030mm  6.最大挖平深度（2.5m水平）：3645mm  7.最大垂直挖掘深度：3240mm  8.最大挖掘高度:7115mm  9.最大卸载高度：5080mm  10.最小转弯半径：1785mm  11.推土铲高度：425mm  12.推土铲推深：440mm  **六、功能配置**  1.自动怠速  2.空滤双级滤芯  3.耐高温漆层消音器  4.液压锁定杆  5.回转防反转功能  6.安全带  7.织物面料普通座椅  8.推土铲  9.底封板  10.三筋履带板  11.履带450  **七、售后服务**  1、整车质保1年  2、发动机质保2年  3、厂家提供的其他售后 | 台 | 1 |  |