**篮球场排水系统安装概况：**

**1.**砖砌挡土墙C15素混凝土垫层（含模板）

2.砖砌挡土墙C25混凝土基础（含模板、钢筋）

3.砖砌挡土墙

4.砖砌挡土墙水泥砂浆抹面、压光

5.砖砌集水井：（2.0\*2.0\*1.0）：石方破除、砖砌筑、抹灰

6.砖砌台阶0.6\*0.3\*0.2（8级），面层抹灰压光

7.道路硬化（回填级配碎石;水泥稳定层20cm;C25混凝土路面25cm）

8.绿化带（回填种植土;重新铺设草皮、树木）

9.人行道透水砖（回填级配碎石;C20混凝土垫层15cm;粗砂找平5cm）