|  |
| --- |
| **防城港市理工职业学校室内装修定制清单** |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 天花格栅 | 1.铝方通格栅吊顶，直径Φ10膨胀螺丝吊杆；2.配套卡式龙骨加卡扣加固；3.安装50\*70mm\*1.2mm厚铝方通间隔100mm拼装。 | 71 | ㎡ |   |   |  |
| 2 | 天花吊顶 | 1.Φ10镀锌全螺纹吊杆；2.国标U60上人主骨，主龙骨间距80公分，副龙骨间距40公分，国标U50副骨3.满铺12mm阻燃夹板；4.12mm石膏板饰面。 | 48 | ㎡ |   |  |  |
| 3 | 天花腻子乳胶漆 | 1.墙基层采用网格袋石膏填缝防止开裂；2.刮水性腻子三遍3.手工打磨平整，清理面层灰尘；4.滚涂净味底漆一遍，净味面漆三遍。 | 48 | ㎡ |   |  |  |
| 4 | 长条形灯 | 方通专用LED长条灯，10公分宽铝方通格栅吊顶灯，顶部吊杆加固，烤漆灯体，高亮LED芯片，不低于30瓦 | 16 | 个 |   |  |  |
| 5 | 天花筒灯 | Φ12吸顶嵌入式筒灯，20瓦，色温4000k | 30 | 个 |   |  |  |
| 6 | 综合布线 | 1.根据现场使用环境从新布置普通插座布线3\*2.5平方线；2.灯控2\*2.5平方线；3.显示屏3\*6㎡平方线；4.六类网络线布置到预留点位；5.开关面板；6.强电插座面板；7.弱电插座面板。 | 117 | ㎡ |   |  |  |
| 7 | 包柱 | 1.75型贯通系列轻钢龙骨制作隔墙骨架，75型贯通系列轻钢龙骨间距不大于600mm；2.满铺12mm阻燃夹板；3.12mm免漆板木饰面。 | 51 | ㎡ |   |  |  |
| 8 | 书柜 | 1.18mm多层免漆板木饰面柜体；2.9mm多层免漆板背板；3.柜门18mm免漆板；4.配304不锈钢铰链；5.定制免漆板开槽，拉条拼装多层板结构螺钉暗藏处理。 | 15 | ㎡ |   |  |  |
| 9 | 显示屏背景墙 | 1.75型贯通系列轻钢龙骨制作隔墙骨架，75型贯通系列轻钢龙骨间距不大于600mm；2.满铺12mm阻燃夹板；3.12mm免漆板木饰面； | 17 | ㎡ |   |  |  |
| 10 | 党建文化设计制作 | 根据设计文件制作：1.局部造型18mm免漆板基层；2.18mmPVC水晶面雕刻；3.网版印刷加工色彩；面贴层亚克力uv背喷，双层雕刻等比例字模；4.玻璃胶上墙固定；5.版面内容对接、排版制作源文件。 | 60 | ㎡ |   |  |  |
| 11 | 阅览室文化设计制作 | 根据设计文件制作：1.局部造型18mm免漆板基层；2.18mmPVC水晶面雕刻；3.网版印刷加工色彩；面贴层亚克力uv背喷，双层雕刻等比例字模；4.玻璃胶上墙固定；5.版面内容对接、排版制作源文件。 | 60 | ㎡ |   |  |  |
| **12** | **小计** |  |  |  |
|  |