**佛山市南海技师学院**

**招 标 文 件**

**采购方式：公开邀标**

**项目名称：培训中心制作LED显示屏幕**

**项目编号：NHJS20181101**

**佛山市南海技师学院**

**发布日期：2018年11月15日**

投标单位：

投标联系人：

电 话：

（此页一式两份，其中一份张贴在文件袋封面）

**投标邀请函**

佛山市南海技师学院（招标人）培训中心制作LED显示屏幕采购项目，经院领导批准，现决定对该项目进行招标采购，择优选定价格实惠，质量、服务优质的供应商。特邀请符合资格的投标人参加报价投标，有关事项如下：

**一、采购项目的名称、数量、技术要求、预算**

1、项目名称：培训中心制作LED显示屏幕

2、项目内容及要求：详见采购清单

3、项目预算：49500元

**二、合格投标人条件**

1、投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件；

2、在中华人民共和国境内注册的具有经营资格能独立承担民事责任的法人；

3、在广东省工商局注册登记，营业执照经营范围符合所采购物品要求的商家；

4、提供营业执照复印件（加盖公章）。

**三、评标方法**

1、投标商需响应招标文件所列品牌、规格型号，附上图片及其它认为必要的资料，并进行完整报价。

2、在全部有效投标报价中，由评标小组按价低质优的原则确定中标供应商。

3、中标供应商经公示3个工作日无异议后，双方签订采购合同。

**四、付款方式**

1、以中标供应商的中标价为依据开具发票。

2、验收合格后，招标人15个工作日内支付合同货款。

**五、质量及售后服务要求**

1、所提供商品必须是原装正品，符合国家有关技术标准，并按照质量三包原则执行。

2、商品出现质量问题，采购方提出换货或退货要求，中标供应商必须响应并立即做出处理；要求换货时，所提供的商品应与原商品在规格、材质上相同或高于原商品。

3、制作完成时间：中标公示期结束后15天内

**六、获取招标文件的时间、地点、方式**

符合资格的商家应当在2018年11月15日起至2018年11月22日期间，自行在佛山市南海技师学院网站采购公告中下载《培训中心制作LED显示屏幕招标文件》。

**七、递交投标文件时间及开标时间和地点**

1、投标文件递交截止时间：2018年11月22日10时00分

2、投标文件送达方式和地点：邮寄或直接达佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路黎岗段佛山市南海技师学院体育馆附楼二楼总务管理处

3、投标文件受理人：周老师 联系电话：0757-8686222035 13709669564

4、开标评标时间：2018年11月22日10时30分

5、开标地点：佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路黎岗段佛山市南海技师学院评标室

6、投标文件要求：参与投标商家在递交投标文件时需密封并加盖公章。如果是邮寄的请将先投标文件密封并标注项目名称再装入邮件袋，否则撕开邮件无密封即作投标无效处理。

**八、采购人联系方式**

联系名称：佛山市南海技师学院采购工作小组

联系地址：佛山市南海区桂城天佑北路12号佛山市南海技师学院培训中心

邮 编：528200

联 系 人：邓老师

联系方式：0757-86222630 18028105620

佛山市南海技师学院

2018年11月15日

佛山市南海技师学院培训中心制作LED显示屏幕采购项目询价表

供应商名称（公章）：

供应商地址：

报价人： 联系电话：

制作室内LED显示屏幕报价表（U盘控制）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LED器件 | | 室内3.75单基色显示屏 |
| **显 示 屏 体** | 适用环境 | 室内 |
| 显示颜色 | 红色 |
| 象素点形状与尺寸 | 圆形，直径3.75mm |
| 象素点中心距 | 4.75mm |
| 像素密度 | 44320点/㎡ |
| 外框面积 | 4.954米X0.394米=1.95平方 |
| 外框材料 | 黑色铝合金 |
| 屏体单价 | 元/㎡ |
| 屏体总价 | 元 |
| 屏体数量 | 一幕 |
| 灯管 | 台湾晶元 |
| 电源 | 创联电源 |
| 屏体数量 | 一幕 |
| **配套设备软件** | 辅助计算机 | 客户自备 |
| 专用控制系统 | （赠送）U盘控制系统 |
| 布线 | 包布线 |
| 相关标准软件 | （赠送） |
| 安装、运输、调试费 | 包安装 |
| **单件合计（含税）** | | 人民币 元**（含税）** |
| **301、303、401、403、501、503、701、703共8件这样的规格合计(含税)** | | 人民币 元**（含税）** |

制作二楼楼梯口LED显示屏幕报价表（U盘控制）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LED器件 | | 室内3.75单基色显示屏 |
| **显 示 屏 体** | 适用环境 | 室内 |
| 显示颜色 | 红色 |
| 象素点形状与尺寸 | 圆形，直径3.75mm |
| 象素点中心距 | 4.75mm |
| 像素密度 | 44320点/㎡ |
| 外框面积 | 2.035米X1.426米=2.245平方 |
| 外框材料 | 黑色铝合金 |
| 屏体单价 | 元/㎡ |
| 屏体总价 | 元 |
| 屏体数量 | 一幕 |
| 灯管 | 台湾晶元 |
| 电源 | 创联电源 |
| 屏体数量 | 一幕 |
| **配套设备软件** | 辅助计算机 | 客户自备 |
| 专用控制系统 | （赠送）U盘控制系统 |
| 布线 | 包布线 |
| 相关标准软件 | （赠送） |
| 安装、运输、调试费 | 包安装 |
| **合 计（含税）** | | 人民币 元**（含税）** |

**以上两项LED显示屏幕制作合计（含税）： 元。**

年 月 日