**佛山市技师学院**

**招 标 文 件**

**采购方式：询价采购**

**项目名称：电工技能竞赛器件及耗材采购**

**项目编号：FSJS20190706**

**佛山市技师学院**

**发布日期：2019年7月22日**

**投标邀请**

佛山市技师学院（招标人）的电工技能竞赛器件及耗材采购项目，经院领导批准，现决定对该项目进行招标采购，择优选定价格实惠，质量、服务优质的供应商。特邀请符合资格的投标人参加报价投标，有关事项如下：

**一、采购项目的名称、数量、技术要求、预算**

1、项目名称：电工技能竞赛器件及耗材采购

2、项目内容及要求：详见采购清单（含送货及税费）

3、项目预算：79,000元

**二、合格投标人条件**

1、投标人必须符合《政府采购法》第22条的规定条件：

2、在中华人民共和国境内注册的具有经营资格能独立承担民事责任的法人；

3、在工商局注册登记，营业执照经营范围符合所采购物品要求的商家或企业；

4、提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。

**三、评标方法**

1、投标商需响应招标文件所列项目、品名、规格和技术要求，并进行完整报价（包括品牌、单价、金额、项目总价），没有完全响应的，以及项目总价超过项目预算20%的要承担作为废标处理的风险。

2、以有效投标报价单项最低价的投标人中标。

3、有效投标报价少于三家，则重新组织采购。

4、中标供应商经公示后，双方签订采购合同。

**四、付款方式**

1、以中标人的中标价为依据开具发票。

2、验收合格后根据招标单位报账程序上报财政支付。

**五、质量及售后服务要求**

1、所提供商品必须是原装正品，符合国家有关技术标准，并按照质量三包原则执行。

2、商品出现质量问题，采购方提出换货或退货要求，中标供应商必须响应并立即做出处理；要求换货时，所提供的商品应与原商品在规格、材质上相同或高于原商品。

3、送货时间：签订合同后10天内。

**六、获取招标文件的时间、地点、方式**

符合资格的商家应当在2019年7月22日起至2019年7月29日期间，自行在佛山市技师学院网站采购公告中下载《电工技能竞赛器件及耗材采购招标文件》。

**七、递交投标文件时间及开标时间和地点**

1、投标文件递交截止时间：2019年7月29日10时00分

2、投标文件送达方式和地点：直接送达佛山市南海区桂城天佑北路12号佛山市技师学院培训鉴定中心

3、投标文件受理人：周老师 联系电话：0757-86222035 13709669564

4、开标评标时间：2019年7月29日10时00分

5、开标地点：佛山市南海区桂城天佑北路12号佛山市技师学院培训鉴定中心评标室

6、投标文件要求：

1）参与投标商家在递交投标文件时需密封并加盖公章。

2）投标文件封面需粘贴在文件袋上，投标文件封面应标注项目名称、采购编号、投标人名称、投标人地址、联系人及电话。

3）投标文件中证件纸张、报价单规格为A4复印纸，侧面装订，标书均应标注页码，装订成册。

**八、采购人联系方式**

联系名称：佛山市技师学院采购工作小组

联系地址：佛山市南海区桂城天佑北路12号佛山市技师学院培训鉴定中心

邮 编：528200

联 系 人：马老师

联系方式：0757-86291435 18566308708

佛山市技师学院

2019年7月22日

佛山市技师学院电工技能竞赛器件及耗材采购项目报价表

供应商名称（公章）：

供应商地址：

报价人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品名 | 规格和技术要求 | 需求数量 | 单位 | 供应商报价 | | | |
| 品牌 | 单价  （元） | 金额  （元） | 项目总价/备注 |
| 1 | 器件 | 三菱PLC | FX3U-16MR(三菱) | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 7寸触摸屏 | GS2107-WTBD（三菱） | 32 | 个 |  |  |  |
| 7寸触摸屏支架 | 1.安装网孔板中；  2.方向可以左右270度，上下135度任意调节；  3.有金属符号电源开关和指示灯。 | 32 | 个 |  |  |  |
| 触摸屏与FX3U通讯线 | FX-50DU-CAB0（三菱） | 40 | 条 |  |  |  |
| USB通讯线（触摸屏与编程电脑） | GT09-C30USB-5P | 40 | 条 |  |  |  |
| 电容传感器 | BC5－S18－AP4X | 35 | 个 |  |  |  |
| 光电传感器 | CCD－11P | 35 | 个 |  |  |  |
| 电感传感器 | LJ18A3－8－Z/BY | 35 | 个 |  |  |  |
| 传感器支架 | 1.钢质材料，厚度：T=1.5mm，表面喷塑处理，米黄色；  2.根据传感器尺寸要求，预留相对应的固定螺丝孔，孔径22mm，根据要求开模印相应的功能电气符号；  3.尺寸：根据实训室现在网板订制；  4.根据实训要求，将相关元器件安装至安装支架上。 | 30 | 个 |  |  |  |
| 导轨开关电源 | NDR-240-24/10A（明纬） | 35 | 个 |  |  |  |
| 导轨 | BEN-JIA(铝) | 20 | 米 |  |  |  |
| 485模块 | FX3U-485-BD（三菱） | 10 | 个 |  |  |  |
| 全自动剥线机 | 1.永鑫全自动剥线机；YX-600（4.5平方）  2.型号：YX-600 4.5平方剥线机。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 线槽切割机（精密款） | 1.美国雷亚锯铝机切割机；  2.型号：LY255—01；  3.配置：直径230MM（120齿）10寸锯铝锯片1片、10寸木材锯片（锯片直径250）60齿1片、锯铝金属切割片2片。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 电缆剥线钳 | BP-400 | 2 | 把 |  |  |  |
| 压线钳 | SN-06(华胜工具） | 2 | 把 |  |  |  |
| 交流接触器 | CJX1-9/22线圈36V(正泰、德力西) | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 耗材 | 导线 | RV 0.75mm2（红）/100M每卷（珠江、金联宇） | 5 | 卷 |  |  |  |  |
| 导线 | RV 0.75mm2（绿）/100M每卷（珠江、金联宇） | 5 | 卷 |  |  |  |
| 导线 | RV 0.75mm2（黄）/100M每卷（珠江、金联宇） | 5 | 卷 |  |  |  |
| 导线 | RV 0.75mm2（蓝）/100M每卷（珠江、金联宇） | 5 | 卷 |  |  |  |
| 导线 | RV 0.75mm2（黄绿）/100M每卷（珠江、金联宇） | 2 | 卷 |  |  |  |
| 导线 | RV 0.5mm2（黑）/100M每卷（珠江、金联宇） | 5 | 卷 |  |  |  |
| 单支铜芯绝缘电线 | BV 1mm2 | 20 | 扎 |  |  |  |
| 7支铝芯绝缘电线 | BVV 10mm2 | 10 | 扎 |  |  |  |
| 铜芯绝缘电线 | RV 0.75mm2（黄绿） | 1 | 扎 |  |  |  |
| 阻燃接线端子 | H2519-3 | 20 | 个 |  |  |  |
| 3M绝缘胶布 |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 线针(管型端子) | VE7508 | 6 | 包 |  |  |  |
| 线针(管型端子) | VE0508 | 6 | 包 |  |  |  |
| 轨道式组合接线端子排 | TBR-10A | 300 | 个 |  |  |  |
| 线耳(冷压接线端头） | UT-1-3 | 1 | 包 |  |  |  |
| C45塑料固定件 | EW-35 | 30 | 个 |  |  |  |
| 注：以上各项均包含送货及税费。 | | | | | | | | | |
| **总价：** | | | | **元** | | | | | |