附件：

2024年秋季教室课桌椅及致远楼宿舍补充家具采购项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 款式图片 | 规格/参数说明 | 单位 | 计划采购数量 |
| **1** | **三人位课桌凳****（颜色可选）** |  | 整体规格；1800mm\*400mm\*760mm桌子钢架采用40mm\*20mm\*1.2mm优质方管椅子钢架采用40mm\*20mm\*1.2mm优质方管桌面凳面采用优质多层板 桌面规格；1800mm\*400mm 凳面规格320mm\*220mm | 套 | 82 |
| **2** | **教室课桌****（原款式**） | 7992003240d701fa533998ba3ea6ad7 | 课桌：桌面板 60cm\*40cm，采用多层胶合板高温压制而成，厚15mm，表面为防火板,桌子高75cm桌斗 ：采用优质冷轧铁板，厚0.4mm | 张 | 249 |
| 3 | **教室靠背椅****（原款式）** | 1-2 | 靠背椅：规格：35cm\*35cm\*42cm椅板：采用多层胶合板高温压制而成，厚10mm，表面为防火板 | 张 | 41 |
| **4** | **教室方凳****（原宿舍方凳款式）** | fdefadb3db1dedd0c5757b87a475e9d | 凳子:32cm\*22cm\*41cm凳架：用40mm\*20mm\*0.8mm全旦管凳采用多层夹板油漆边，厚度10mm，颜色为黄木色,表面为防火板 | 张 | 413 |
| **5** | 实训室靠背椅（蓝色） | 1723026622796 | 靠背椅： 座位板材35×35厘米，座位高度42cm，靠背高度75厘米，钢管是20mm\*40mm椭圆管，厚度非标0.8mm，板材是多层板外贴防火板，厚度1.0厘米，颜色：蓝色 | 张 | 260 |
| **6** | 实训室方凳（**原款式**） | fdefadb3db1dedd0c5757b87a475e9d | 凳子:32cm\*22cm\*41cm凳架：用40mm\*20mm\*0.8mm全旦管凳采用多层夹板油漆边，厚度10mm，颜色为黄木色,表面为防火板 | 张 | 100 |
| **7** | **宿舍方凳****（原款式）** | fdefadb3db1dedd0c5757b87a475e9d | 凳子:32cm\*22cm\*41cm凳架：用40mm\*20mm\*0.8mm全旦管凳采用多层夹板油漆边，厚度10mm，颜色为黄木色,表面为防火板 | 张 | 725 |
| **8** | 备用课桌 | 7992003240d701fa533998ba3ea6ad7 | 课桌：桌面板 60cm\*40cm，采用多层胶合板高温压制而成，厚15mm，表面为防火板,桌子高75cm桌斗 ：采用优质冷轧铁板，厚0.4mm | 张 | 100 |
| **9** | 备用靠背椅 | 1-2 | 靠背椅：规格：35cm\*35cm\*42cm椅板：采用多层胶合板高温压制而成，厚10mm，表面为防火板 | 张 | 100 |
| **10** | 备用方凳 | fdefadb3db1dedd0c5757b87a475e9d | 凳子:32cm\*22cm\*41cm凳架：用40mm\*20mm\*0.8mm全旦管凳采用多层夹板油漆边，厚度10mm，颜色为黄木色,表面为防火板 | 张 | 200 |